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CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT
Câu 1. Chọn phát biểu sai về triển vọng của nghề điện dân dụng?
A.	Luôn cần phát triển để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
B.	Thợ điện luôn phải cập nhật, nâng cao kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp.
C.	Nghề điện dân dụng không có điều kiện phát triển ở nông thôn và miền núi.
D.	Nghề điện dân dụng có nhiều điều kiện phát triển ở thành phố.
Câu 2. Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng
A.	công việc nhẹ nhàng.
B.	chỉ làm ngoài trời.
C.	làm việc trên cao.
D.	chỉ làm trong nhà.
Câu 3. Chọn phát biểu sai: đối tượng lao động của nghề điện dân dụng
A.	nguồn điện một chiều.
B.	nguồn điện xoay chiều điện áp thấp dưới 380V.
C.	nguồn điện xoay chiều điện áp cao trên 380V.
D.	các loại đồ dùng điện.
Câu 4. Người lao động cần đảm bảo mấy yêu cầu của nghề điện dân dụng?
A.	2
B.	3
C.	4
D.	5
Câu 5. Yêu cầu về sức khỏe của người lao động trong nghề điện dân dụng là
A.	không mắc bệnh về tim mạch.
B.	không yêu cầu về huyết áp.
C.	không yêu cầu về sức khỏe.
D.	có thể mắc bệnh về thấp khớp.
Câu 6. Đâu không phải yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động?
A.	Kiến thức.
B.	Sắc đẹp.
C.	Thái độ.
D.	Sức khỏe.
Câu 7. Người lao động trong nghề điện dân dụng có yêu cầu tối thiểu về trình độ văn hóa
A.	tốt nghiệp cấp tiểu học.
B.	tốt nghiệp cấp THCS.
C.	tốt nghiệp cấp THPT.
D.	tốt nghiệp cấp đại học.
Câu 8. Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện chia làm mấy loại?
A.	2
B.	3
C.	4
D.	5
Câu 9. Dựa vào số lõi, dây có vỏ bọc cách điện chia làm mấy loại?
A.	1
B.	2
C.	3
D.	4
Câu 10. Cấu tạo dây cáp điện gồm mấy phần?
A.	2
B.	3
C.	4
D.	5
Câu 11. Đâu không phải là vật liệu cách điện?
A.	Puli sứ
B.	Vỏ cầu chì
C.	Dây đồng
D.	Vỏ đui đèn
Câu 12. Dây dẫn bọc cách điện thường được chế tạo
A.	thành một loại.
B.	thành hai loại.
C.	thành ba loại.
D.	thành nhiều loại
Câu 13. Dây dẫn bọc cách điện có ký hiệu M(nxF) , trong đó chữ F là
A. lõi dây.	B. số sợi dây.
C. tiết diện của lõi dây dẫn.	D. ký hiệu lõi dây làm bằng đồng.
Câu 14. Đâu không phải là tên dụng cụ cơ khí?
A.	Thước.
B.	Panme.
C.	Đồng hồ vạn năng.
D.	Búa.
Câu 15. Dụng cụ nào dùng để cắt kim loại, ống nhựa?
A.	Kìm.
B.	Cưa.
C.	Khoan.
D.	Búa.
Câu 16. Panme là dụng cụ cơ khí dùng để
A.	đo chiều dài dây điện.
B.	đo đường kính dây điện.
C.	đo chính xác đường kính dây điện.
D.	đo kích thước lỗ luồn dây điện.
Câu 17. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện thực hiện theo mấy bước?
A.	3
B.	4
C.	2
D.	5
Câu 18. Có mấy nguyên tắc cần lưu ý khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng?
A.	2
B.	3
C.	4
D.	5
Câu 19. Khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng phải bắt đầu từ thang đo
A.	lớn nhất.
B.	nhỏ nhất.
C.	bất kì.
D.	đáp án khác
Câu 20. Hãy cho biết [image: ] là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?
A.	Vôn kế
B.	Công tơ điện
C.	Oát kế
D.	Đáp án khác
Câu 21. Hãy cho biết [image: ] là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?
A.	Oát kế
B.	Ampe kế
C.	Ôm kế
D.	Đáp án khác
Câu 22. Để biết đồng hồ công tơ điện có làm việc hay không khi các đồ dùng điện đang hoạt động, ta kiểm tra
A.	bằng bút thử điện.
B.	đĩa nhôm có quay hay không.
C.	dây pha đấu đúng theo sơ đồ chưa.
D.	dây trung đấu đúng theo sơ đồ chưa.
Câu 23. Có mấy loại mối nối dây dẫn điện?
A.	2
B.	3
C.	4
D.	5
Câu 24. Khi thực hiện nối dây dẫn điện, cần thực hiện mấy yêu cầu về mối nối?
A.	3
B.	4
C.	5
D.	6
Câu 25. Chọn đáp án sai khi nói về yêu cầu mối nối
A.	an toàn điện.
B.	không cần tính thẩm mĩ.
C.	dẫn điện tốt.
D.	đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.
Câu 26. Quy trình chung nối dây dẫn điện gồm mấy bước?
A.	3			B.	4			C.	5	   D.	6
Câu 27. Hàn mối nối thực hiện theo mấy bước?
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 28. Nối dây dẫn lõi một sợi theo đường thẳng gồm mấy bước?
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 29. Nối dây dẫn lõi nhiều sợi theo đường thẳng gồm mấy bước? A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 30. Các yêu cầu của các mối nối dây dẫn điện
A.	dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện và có độ thẩm mỹ.
B.	dẫn điện đẹp , có độ bền cơ học cao, an toàn điện và có độ thẩm mỹ.
C.	dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện.
D.	dẫn điện tốt, không có độ bền cơ học, an toàn điện và có độ thẩm mỹ.
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