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1/ Khái niệm bản vẽ kĩ thuật:
Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng hình vẽ và các kí hiệu theo quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỷ lệ
2/ Các phép chiếu:
	Phép chiếu
	Đặc điểm các tia chiếu

	Xuyên tâm
	Luôn xuất phát từ 1 điểm

	Song song
	Song song với nhau

	Vuông góc
	Vuông góc với mặt phản chiếu


3/ Các hình chiếu vuông góc:
a) Các mặt phản chiếu:
· Mặt chính diện gọi là mặt phản chiếu đứng
· Mặt nằm ngang gọi là mặt phản chiếu bằng
· Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phản chiếu cạnh
b) Các hình chiếu:
· Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới
· Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống
· Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang
4/ Vị trí các hình chiếu
· Hình chiếu bằng nằm ở dưới hình chiếu đứng
· Hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng
5/ Khối đa diện: được bao bởi các hình đa giác phẳng.Các khối đa diện thường gặp: hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều.
6/ Hình hộp chữ nhật: được bao bởi 6 hình chữ nhật
7/ Hình lăng trụ đều: được bao bởi 2 mặt đáy là hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau
8/ Hình chóp đều: được bao bởi mặt đáy là 1 hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh
Chú ý: Mỗi 1 hình chiếu thể hiện 2/3 kích thước chiều dài, chiều cao, chiều rộng của 1 khối đa diện
9/ Khối tròn xoay:
· Khi quay hình chữ nhật 1 vòng quanh 1 cạnh cố định, ta được hình trụ
· Khi quay hình tam giác vuông 1 vòng quanh 1 cạnh góc vuông cố định, ta được hình nón
· Khi quay nửa hình tròn 1 vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu
· Khối tròn xoay được tạo thành khi quay 1 hình phẳng quanh 1 đường cố định(trục quay) của hình
10/ Phân loại bản vẽ kĩ thuật:
· Bản vẽ cơ khí
· Bản vẽ xây dựng
11/ Khái niệm hình cắt:
· Là hình biểu diễn phần vật thể phía sau mặt phẳng cắt
· Dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể
12/ Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:
· Khung tên
· Hình biểu diễn
· Kích thước
· Yêu cầu kĩ thuật
· Tổng hợp
13/ Quy ước vẽ ren
a) Ren ngoài: được hình thành bên ngoài của chi tiết
 Quy ước:
· Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm
· Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và vòng chân ren chỉ vẽ ¾ vòng
b) Ren trong: được hình thành ở mặt trong chi tiết
 Quy ước:
· Ren trong được vẽ theo phương pháp hình cắt
· Cách vẽ giống ren ngoài
c) Ren che khuất
· Đường đỉnh ren, đường giới hạn ren, đường chân ren được vẽ bằng nét đứt
14/ Trình tự đọc bản vẽ nhà:
· Khung tên
· Hình biểu diễn
· Kích thước
· Các bộ phận
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